**Dysfonctionnements observés sur le système Afficheur AIMLP**

Un des dysfonctionnements ci-dessous sera attribué au candidat.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Dysfonctionnements |
| □ | Pour transférer de nouveaux messages, le technicien est venu sur le site avec :  \_ Un ordinateur portable, muni d’une liaison série EIARS232.  \_ Le logiciel AIMLP511VE installé.  \_ D’un câble série .  Après avoir saisi et transféré les nouveaux messages , il constate qu’il n’arrive pas à les faire s’afficher (par le logiciel AIMLP511VE ou par la liaison parallèle).  **En revanche, l’automate continue à faire afficher les anciens messages .** |
| □ | Le technicien à constaté qu’à la mise sous tension et durant l’affichage des messages, sur tous les caractères de l’afficheur, Les LEDs de la colonne du milieu ne s’allument pas.  *PB240422_mod*  **afficheur** |
| □ |  |
| □ |  |