**Dysfonctionnements observé sur le système PANSOL**

Un des dysfonctionnements ci-dessous sera attribué au candidat.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Dysfonctionnements |
| □ | Un système PANSOL50W (version industrielle) est en service dans une installation.  Le client constate qu’aucune commande à partir du logiciel de ‘console de maintenance’ n’est possible. En revanche, la mise à jour des paramètres affichés se fait parfaitement.  Le reste du système semble fonctionner correctement. |
| □ | Un système PANSOL50W (version industrielle) est en service dans une installation.  Le client constate que l’élévation du panneau ne s’effectue pas. Le déplacement en azimut semble correct. La commande du moteur d’élévation ne se fait plus à partir du panneau de contrôle ni du logiciel ‘console de maintenance’  Par contre, toutes les autres commandes de la console de maintenance restent exécutables. |
| □ | Un système PANSOL50W (version industrielle) est en service dans une installation.  Le client constate qu'il est impossible d'allumer le bloc LED 3 |
| □ | Un système PANSOL50W (version industrielle) est en service dans une installation.  Le client constate la poursuite automatique ne se fait plus. |